**MOM 26 April 2024**

**Mechanical**

* 3D print sebelumnya di pak Tito masih gagal (filament mampet) bukan sekali kemungkian kendala mesin
* Wacana pakai model pertama ERSA (yang jumat dari pak Asep) dan perlu dirapatkan kembali antara HMJ dan ERSA terkait model casing yang digunakan
* Jika pakai model pertama ERSA :
  + Lebih compact dan mudah digunakan daripada desain yang sudah dibuat
  + Yang di molding lengan sensor saja untuk body pakai ABS plat atau di vacuum forming
  + Perlu waktu untuk desain kembali